اول کار یک سری از پکت ها طول صفر دارند که برای متصل شدن کلاینت به سرور یا تایید دریافت پیام می باشند.

همانطور که دیده می شود یک پکت از کلاینت به سرور فرستاده شده و طول آن پیام در قسمت infoنوشته می شود و اطلاعات بیشتر درباره ی تعداد پکت ها نیز دیده می شود مثلا پورت مبدا و مقصد و همچنین زمان تاخیر ارسال پیام بعد از اتصال و فرستادن پیام توسط کلاینت ، سرور پیام را دریافت می کند و در نتیجه پیام را دوباره ارسال می کند و این کار ادامه پیدا می کند تا کابر اینتر یا کلمه ی endرا بزند